V tejto sekcii nájdu vodárenské spoločnosti zmeny týkajúce sa nastavenia prenosu XML do systému ZBERVaK:

Zároveň Vás prosíme o zasielanie všetkých XML pre rozbory surovej vody (ako sú aj privádzače, akumulácia surovej vody, vstup do úpravne vody a pod.) do tabuliek A Vodárenský zdroj a rozborov upravenej vody (odtok z úpravne vody) do tabuliek C Vodovodná sieť. Upozorňujeme na to aj z dôvodu, že tabuľky B Úpravňa vody – „Akumulácia vody“ – minimálny a úplný rozbor a „Voda na odtoku z úpravne vody“ – minimálny a úplný rozbor budú neaktívne/zrušené.

Rozbory s rozšíreným zoznamom ukazovateľov a novým nastavením údajov bude možné zasielať od januára 2024.

Pridané dňa 8. 11. 2023

Pre XML s názvami p3\_pe\_a5\_vz\_upl\_rozb-2019\_\*.xml je potrebné zaznamenávať do tagu <id\_prevadzkovatel> hodnotu z číselníka prevádzkovateľov. Tú nájdete v [**https://www.vuvh.sk/?doc=aktualne-ciselniky-zbervak**](https://www.vuvh.sk/?doc=aktualne-ciselniky-zbervak) v záložke Id\_prevadzkovatel, stĺpec A. Toto nastavenie platí pre XML z roku 2019 a novšie.

Pridané dňa 6. 12. 2019